1127

AA：最初を表す文字

BB：コマンド

1.234：センサ値

をラズパイから送信している.

そして, MONOSTICK１(Enddevice)がラズパイから受信したデータの中のコマンドを識別して, MONOSTICK２(Coordinator)に送信する.

テーブル

中程度の精度で自動的に生成された説明

以下はMONOSTICK２の受信表示である.

テキスト

自動的に生成された説明

「FromEndDevice2」の配列　→　「センサ値」を入れた配列 に変更した.

以下が結果内容である.

テーブル

低い精度で自動的に生成された説明

Received dataの横に, 空白が表示された.

送信する時か受信する時かどちらが原因なのか調査中