1218

先週から変更した点について

・センサデータ取得後, 初期化を行うmemset(tmpString,0,sizeof(tmpString));

を入れていたため, 削除

・Coordinator側がセンサデータをEnddeviceから受信した際, %cで示するようになっていた. センサデータは16進数で配列に格納しているため, %x に変更した.

以下は, ラズパイのPythonとセンサデータを受信しているEnddevice側の表示内容

テキスト

自動的に生成された説明

以下がCoordinator側の受信結果である.

グラフィカル ユーザー インターフェイス, テキスト, アプリケーション

自動的に生成された説明

センサから受信したEnddeviceのデータを表示している部分として

ｂ’ data　：0

ｂ’ data　：fa

ｂ’ data　：7e

というデータを取得していて, Coordinator側で同じデータ内容を確認することができた.

しかし, それ以降の値(0cdcdcdcdcdcd)は何か不明である.

今後の方針として, 表示内容の確認とその意味を調べる.